Einführung der Gesundheitskarte

Gemeinsame optische

Merkmale der SMC

|  |  |
| --- | --- |
| Version: | 3.5.0 RC |
| Revision: | \main\rel\_online\rel\_ors1\rel\_opb1\13 |
| Stand: | 06.02.2017 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | [gemSpec\_SMC\_OPT] |

Dokumentinformationen

**Änderungen zur Vorversion**

**Dokumentenhistorie**

| **Version** | **Stand** | **Kap./ Seite** | **Grund der Änderung, besondere Hinweise** | **Bearbeitung** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 22.08.08 |  | freigegeben  Die Version 1.0.0 wurde im Rahmen der Testmaßnahmen zu Rel. 2.3.4 erstellt. | gematik |
| 3.0.0 | 19.09.12 |  | freigegeben | gematik |
| 3.0.1 | 28.11.13 |  | Einfügen Kapitel 2.4.4 mit AFO zu elektrophysikalischen Eigenschaften | gematik |
| 3.1.0\_RC | 19.12.13 |  | zur Freigabe empfohlen | gematik |
|  | 23.01.14 |  | Ergänzungen zu elektro-physikalischen Eigenschaften | gematik |
| 3.2.0 | 21.02.14 |  | freigegeben | gematik |
| 3.2.1 | 06.05.14 |  | Streichen der Vorgabe für die Bedruckung der Rückseite | gematik |
| 3.3.0 | 06.06.14 |  | Einarbeitung Änderungen Iteration 3 | gematik |
| 3.4.0 | 16.10.16 |  | Aufnahme SMC-B für Organisationen der Gesellschafter, Anpassungen gemäß Änderungsliste |  |
|  |  |  | Einarbeitung gemäß Änderungsliste |  |
| 3.5.0 RC | 06.02.17 |  | freigegeben | gematik |
|  |  |  |  |  |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einordnung des Dokumentes 4](#_Toc486427543)

[1.1 Zielsetzung 4](#_Toc486427544)

[1.2 Zielgruppe 4](#_Toc486427545)

[1.3 Geltungsbereich 4](#_Toc486427546)

[1.4 Abgrenzung des Dokuments 5](#_Toc486427547)

[1.5 Methodik 5](#_Toc486427548)

[2 Gestaltungsmerkmale der (g)SMC der Generation 2 6](#_Toc486427549)

[2.1 SMC-B 6](#_Toc486427550)

[2.1.1 Formfaktor der SMC-B der Generation 2 6](#_Toc486427551)

[2.1.2 Vorderseite der SMC-B der Generation 2 6](#_Toc486427552)

[2.2 SMC-K 9](#_Toc486427553)

[2.2.1 Formfaktor der gSMC-K der Generation 2 9](#_Toc486427554)

[2.2.2 Vorderseite der gSMC-K der Generation 2 9](#_Toc486427555)

[2.3 SMC-KT 11](#_Toc486427556)

[2.3.1 Formfaktor der gSMC-KT der Generation 2 11](#_Toc486427557)

[2.3.2 Vorderseite der gSMC-KT der Generation 2 11](#_Toc486427558)

[2.4 Sonstige optische Merkmale der (g)SMC 14](#_Toc486427559)

[2.5 Elektrophysikalische Eigenschaften der (g)SMC 14](#_Toc486427560)

[3 Anhang A - Verzeichnisse 17](#_Toc486427561)

[3.1 A1 – Abkürzungen 17](#_Toc486427562)

[3.2 A2 – Glossar 17](#_Toc486427563)

[3.3 A3 – Abbildungsverzeichnis 17](#_Toc486427564)

[3.4 A4 - Referenzierte Dokumente 18](#_Toc486427565)

[3.4.1 A4.1 – Dokumente der gematik 18](#_Toc486427566)

[3.4.2 A4.2 – Weitere Dokumente 18](#_Toc486427567)

# Einordnung des Dokumentes

## Zielsetzung

Dieses Dokument beschreibt die gemeinsamen Merkmale bezüglich der optischen Ge­stal­tung von (g)SMCs, die im Rahmen der Einführung der elektronischen Gesund­heits­kar­te von verschiedenen Herausgebern ausgegeben werden.

Eine (g)SMC im Sinne dieses Dokumentes ist eine Chipkarte, die

* als organisa­tions­bezogene SMC-B gemäß [gemSpec\_SMC-B\_ObjSys],
* als gerätebezogene gSMC-K gemäß [gemSpec\_gSMC-K\_ObjSys] oder
* als geräte­bezogene gSMC-KT gemäß [gemSpec\_gSMC-KT\_ObjSys]

existiert. Sollte ein bestimmter Typ der (g)SMC gemeint sein, dann wird dieser nach­fol­gend immer explizit angegeben.

## Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Herausgeber und Produzenten von (g)SMCs.

## Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens für die Gestaltung der Karten der Generation 2. Der Gül­tig­keitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs­verfahren wer­den durch die gematik GmbH in gesonderten Do­kumenten (z. B. Doku­menten­land­karte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) fest­gelegt und bekannt gegeben.

**Schutzrechts-/Patentrechtshinweis**

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten er­stellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spe­zi­fikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Her­stel­lers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spe­zi­fi­kation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutz­rechts­inhabern ein­zu­holen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Abgrenzung des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt nur die sektorübergreifend festgelegten Gestaltungs­merk­male. Die einzelnen Sektoren bzw. Herausgeber können weitere Vorgaben für die übrige Gestaltung der von ihnen herausgegebenen (g)SMC festlegen.

Ferner werden keinerlei Vorgaben über die Verfahren zur Bedruckung der (g)SMC getrof­fen.

## Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuch­staben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekenn­zeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

**⌦ Card-G2-A\_0000 <Titel der Afo>**

Text / Beschreibung

**⌫**

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

# 

# Gestaltungsmerkmale der (g)SMC der Generation 2

## SMC-B

### Formfaktor der SMC-B der Generation 2

**⌦ Card-G2-A\_2008 Formfaktor SMC-B**

Die SMC-B der Generation 2 MUSS in der folgenden Ausprägung geliefert werden:

* ID1-Karte mit herausbrechbarem ID-000-Teil

**⌫**

### Vorderseite der SMC-B der Generation 2

**⌦ Card-G2-A\_2009 Layout Vorderseite SMC-B**

Für die Vorderseite der SMC-B der Generation 2 MUSS das Basis-Layout gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_01 verwendet werden




Abbildung : Abb\_SMCOPT\_01 – Gemeinsames Basis-Layout der SMC-B der Generation 2

⌫

|  |  |
| --- | --- |
| ! | **Hinweis**: Die SMC-B hat einen Ausweischarakter. Dies spiegelt sich auch in den weiteren Namen der SMC-B (wie z.B. „Institutionsausweis“) wieder. Daher lautet das Feld links unten (Region 1) „Ausweisnummer“. |

Um die Beschreibung zu erleichtern, werden die Kartenregionen folgendermaßen be­zeich­net (Zahl in den roten Kreisen):




Abbildung : Abb\_SMCOPT\_02 – Gemeinsames Basis-Layout der SMC-B der Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen

Für die einzelnen Merkmale der gSMC-B gelten folgende Anforderungen:

**⌦ Card-G2-A\_2010 Layout Vorderseite SMC-B, Ausweisnummer**

Auf die Vorderseite der SMC-B MUSS gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_02, Re­gion 1, das Wort „Ausweisnummer“ und darüber linksbündig die Ausweisnummer auf­ge­druckt werden. Die Ausweisnummer ist zehnstellig und besteht aus den letzten zehn Ziffern der ICCSN.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2011 Layout Vorderseite SMC-B, Gültigkeitszeitraum**

Auf die Vorderseite der SMC-B SOLL gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_02, Region 2, das Wort „Gültigkeitszeitraum“ und darüber linksbündig der Gültigkeitszeitraum aufgedruckt werden.

Der Gültigkeitszeitraum ist der Gültigkeitszeitraum der X.509-Zertifikate der SMC-B und setzt sich wie folgt zusammen:

* Erster Tag der Gültigkeit in der Form „TT.MM.JJJJ“ (Tag und Monat je zwei­stellig ggf. mit vorangestellter Null, Jahr vierstellig) bzw. je nach Heraus­geber auch „TT.MM.JJ“ (Jahr nur zweistellig).
* Einem Bindestrich als Trennzeichen ohne Leerzeichen zw. Beginn und Ende des Gültigkeitszeitraumes
* Letzter Tag der Gültigkeit (Form wie erster Tag der Gültigkeit).

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2012 Layout Vorderseite SMC-B, Profil**

Auf die Vorderseite der SMC-B MUSS gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_02, Re­gion 3, das Wort „Profil“ und rechtsbündig darüber die Profilbezeichnung des organi­sa­tions­bezogenen Profils aufgedruckt werden. SMC-Bs, die keinem Profil zugeordnet werden und damit keine Rechte zum Zugriff auf die eGK besitzen, MÜSSEN anstelle der Profilbezeichnung den Aufdruck „-“ erhalten.

Die Profilbezeichnung ist die auf den Text „CHA.“ folgende Zeichenkette in der Spalte Zugriffsprofil der Tabelle „Tab\_PKI\_254 Zugriffsprofile für eine Rollenauthentisierung“.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2013 Ausrichtung Text Regionen 1-3 SMC-B**

Die Angaben aus den Regionen 1 bis 3 gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_02 MÜSSEN einheitlich an einer waagerechten Linie im unteren Bereich der SMC-B aus­gerichtet werden.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2014 Layout Vorderseite SMC-B, ID-000-Bereich**

Rechts vom Chip MÜSSEN gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_02, Region 4, fol­gende Werte rechtsbündig und um 90° nach links gedreht auf den ID-000-Be­reich der SMC-B aufgedruckt werden:

* Ende der Gültigkeit   
  In der ersten Zeile ist das Ende des Gültigkeitszeitraums im Format „TT.MM.JJJJ“ (Tag und Monat je zweistellig ggf. mit vorangestellter Null, Jahr vierstellig) auszubringen.
* ICCSN  
  In der zweiten Zeile stehen die ersten zehn Ziffern der ICCSN. In der dritten Zeile stehen die letzten zehn Ziffern der ICCSN.
* Generation, Kartentyp und Profilbezeichnung   
  In der vierten Zeile stehen die Generation, der Kartentyp und das Profil. Dabei gilt folgender Aufbau:
  + Ein „G“ gefolgt von der Generationsnummer 2
  + Ein Leerzeichen
  + Die Kennzeichnung des Kartentyps: B
  + Ein Bindestrich
  + Die Profilbezeichnung des personen- bzw. organisationsbezogenen Profils. Als Profilbezeichnung ist die auf den Text „CHA.“ folgende Zeichenkette in der Spalte Zugriffsprofil der Tab\_PKI\_254 zu verwenden. Bei SMC-Bs, die keinem Profil zugeordnet werden, wird hinter dem ersten ein weiterer Bindestrich aufgedruckt.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2015 Schriftgröße ID-000 SMC-B**

Für die Bedruckung des ID-000-Bereichs der Vorderseite der SMC-B MUSS eine nichtproportionale Schriftart (z.B. Courier) in einer Größe verwendet werden, die den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzt.

**⌫**

Die Wahl der Schriftart, der Schriftgröße und des Schnitts für die Bedruckung des ID-1-Be­reichs der SMC-B obliegt jedem SMC-Herausgeber.

## SMC-K

### Formfaktor der gSMC-K der Generation 2

**⌦ Card-G2-A\_2016 Formfaktor gSMC-K**

Die gSMC-K der Generation 2 DARF NICHT in anderen als den folgenden Ausprä­gun­gen geliefert werden:

* ID1-Karte mit herausbrechbarem ID-000-Teil
* ID-000-Karte

**⌫**

### Vorderseite der gSMC-K der Generation 2

**⌦ Card-G2-A\_2017 Layout Vorderseite gSMC-K**

Für die Vorderseite der gSMC-K der Generation 2 MUSS das Basis-Layout gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_03 verwendet werden:



Abbildung : Abb\_SMCOPT\_03 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-K Generation 2

**⌫**

|  |  |
| --- | --- |
| ! | **Hinweis**: Die gSMC-K hat keinen Ausweischarakter. Daher lautet das Feld links unten (Region 1) „Kartennummer“. |

Um die Beschreibung zu erleichtern, werden die Kartenregionen folgendermaßen be­zeich­net (Zahl in den roten Kreisen):



Abbildung : Abb\_SMCOPT\_04 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-K Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen

Für die einzelnen Merkmale der gSMC-K gelten folgende Festlegungen:

**⌦ Card-G2-A\_2018 Layout Vorderseite gSMC-K, Kartennummer**

Auf die Vorderseite der gSMC-K MUSS gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_04, Re­gion 1, das Wort „Kartennummer“ und darüber linksbündig die Kartennummer auf­ge­druckt werden. Die Kartennummer ist zehnstellig und besteht aus den letzten zehn Ziffern der ICCSN.

**⌫**

Für Region 2 gibt es keine Vorgaben.

**⌦ Card-G2-A\_2019 Layout Vorderseite gSMC-K, Profilnummern**

Sofern die gSMC-K im ID-1-Format geliefert wird, DÜRFEN auf die Vorderseite des ID-1-Formats der gSMC-K Profilnummern NICHT aufgedruckt werden.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2020 Layout Vorderseite gSMC-K, ID-000-Bereich**

Rechts vom Chip MÜSSEN gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_04, Region 4, fol­gen­de Werte rechtsbündig und um 90° nach links gedreht auf den ID-000-Bereich der gSMC-K aufgedruckt werden:

* ICCSN   
  In der zweiten Zeile stehen die ersten zehn Ziffern der ICCSN. In der dritten Zeile stehen die letzten zehn Ziffern der ICCSN.
* Generation und Kartentyp   
  In der vierten Zeile stehen die Generation und der Kartentyp. Dabei gilt fol­gen­der Aufbau:
  + Ein „G“ gefolgt von der Generationsnummer 2
  + Ein Leerzeichen
  + Das Wort „Typ“
  + Ein Bindestrich
  + Der Buchstabe „K“

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2021 Schriftgröße ID-000 gSMC-K**

Für die Bedruckung des ID-000-Bereichs der Vorderseite der SMC-K MUSS eine nichtproportionale Schriftart (z.B. Courier) in einer Größe verwendet werden, die den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzt.

**⌫**

Die Wahl der Schriftart, der Schriftgröße und des Schnitts für die Bedruckung des ID-1-Bereichs der gSMC-K obliegt jedem gSMC-Herausgeber.

## SMC-KT

### Formfaktor der gSMC-KT der Generation 2

**⌦ Card-G2-A\_2022 Formfaktor (g)SMC-KT**

Die gSMC-KT der Generation 2 DARF NICHT in anderen als den folgenden Aus­prä­gungen geliefert werden:

* ID1-Karte mit herausbrechbarem ID-000-Teil
* ID-000-Karte

**⌫**

### Vorderseite der gSMC-KT der Generation 2

**⌦ Card-G2-A\_2023 Layout Vorderseite gSMC-KT**

Für die Vorderseite der gSMC-KT der Generation 2 MUSS das Basis-Layout gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_05 verwendet werden



Abbildung : Abb\_SMCOPT\_05 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-KT Generation 2

**⌫**

|  |  |
| --- | --- |
| ! | **Hinweis**: Die gSMC-KT hat keinen Ausweischarakter. Daher lautet das Feld links unten (Region 1) „Kartennummer“. |

Um die Beschreibung zu erleichtern, werden die Kartenregionen folgendermaßen be­zeich­net (Zahl in den roten Kreisen):



Abbildung : Abb\_SMCOPT\_06 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-KT Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen



Abbildung : Abb\_SMCOPT\_09 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-KT Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen und Hashwert (beispielhaft)

Für die einzelnen Merkmale der gSMC-KT gelten folgende Festlegungen:

**⌦ Card-G2-A\_2024 Layout Vorderseite gSMC-KT, Kartennummer**

Auf die Vorderseite der gSMC-KT MUSS gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_06, Re­gion 1, das Wort „Kartennummer“ und darüber linksbündig die Kartennummer auf­ge­­druckt werden. Die Kartennummer ist zehnstellig und besteht aus den letzten zehn Ziffern der ICCSN.

**⌫**

Für Region 2 gibt es keine Vorgaben.

**⌦ Card-G2-A\_2025 Layout Vorderseite gSMC-KT, Profilnummer**

Sofern die gSMC-KT im ID-1-Format geliefert wird, DÜRFEN auf die Vorderseite des ID-1-Formats der gSMC-KT Profilnummern NICHT aufgedruckt werden.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_3209 Layout Vorderseite gSMC-KT, Hashwert von C.SMKT.AUT.R2048, Bedruckung**

Falls die gSMC-KT als ID1-Karte mit herausbrechbarem ID-000-Teil geliefert wird, MUSS im freien Bereich der Vorderseite (Region 5) gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_09 der Hashwert (Fingerprint) des Zertifikats C.SMKT.AUT.R2048 , der gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4393] gebildet wird, in einer nichtproportionalen Schrift gut lesbar aufgedruckt werden.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_3239 Layout Vorderseite gSMC-KT, Hashwert von C.SMKT.AUT.R2048, Übermittlung**

Falls die gSMC-KT als ID-000-Karte geliefert wird, MUSS der Hashwert (Fingerprint) des Zertifikats C.SMKT.AUT.R2048, der gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4393] gebildet wird, in Papierform (z.B. in einem Begleitschreiben) an den Empfänger der gSMC-KT übermittelt werden.

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2026 Layout Vorderseite gSMC-KT, ID-000-Bereich**

Rechts vom Chip der SMC-KT MÜSSEN gemäß Abbildung Abb\_SMCOPT\_06, Re­gion 4, folgende Werte rechtsbündig und um 90° nach links gedreht auf den ID-000-Bereich der gSMC-KT aufgedruckt werden:

* ICCSN   
  In der zweiten Zeile stehen die ersten zehn Ziffern der ICCSN. In der dritten Zeile stehen die letzten zehn Ziffern der ICCSN.
* Generation und Kartentyp   
  In der vierten Zeile stehen die Generation und der Kartentyp. Dabei gilt folgender Aufbau:
  + Ein „G“ gefolgt von der Generationsnummer 2
  + Ein Leerzeichen
  + Das Wort „Typ“
  + Ein Bindestrich
  + Die Buchstaben „KT“

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_2027 Schriftgröße ID-000 gSMC-KT**

Für die Bedruckung des ID-000 Bereichs der Vorderseite der gSMC-KT MUSS eine nichtproportionale Schriftart (z.B. Courier) in einer Größe verwendet werden, die den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzt.

**⌫**

Die Wahl der Schriftart, der Schriftgröße und des Schnitts für die Bedruckung des ID-1-Be­reichs der gSMC-KT obliegt jedem gSMC-Herausgeber.

## Sonstige optische Merkmale der (g)SMC

**⌦ Card-G2-A\_2031 Sonstige optische Merkmale für die (g)SMCs**

Auf den (g)SMCs KÖNNEN zusätzliche optische Merkmale aufgedruckt werden. Die Ausgestaltung obliegt dem jeweiligen (g)SMC-Herausgeber und ist nicht nor­miert.

**⌫**

Beispiele hierfür sind:

* Angabe des Kartentyps im ID-1 Bereich.
* Angabe des ZDA im ID-1 Bereich vermutlich als Logo (ggf. auf der Rück­seite).
* Angabe des (g)SMC-Herausgebers im ID-1 Bereich vermutlich als Logo (ggf. auf der Rückseite).

## Elektrophysikalische Eigenschaften der (g)SMC

**⌦ Card-G2-A\_3478 Elektrophysikalische Eigenschaften des Kartenkörpers der (g)SMC**

Der Kartenkörper der (g)SMC MUSS konform zu [ISO 7810], [ISO\_IEC 7810-1 AMD], [ISO 7816-1], [ISO/IEC 10373-1] und [ISO/IEC 10373-1 AMD1] sein. Im Einzelnen gelten folgende Kapitel der jeweiligen Spezifikationen:

a) ISO 7810:

Alle Kapitel, die alle Kartenformate betreffen und zusätzlich alle Kapitel, die explizit das ID-000-Format betreffen.

b) ISO\_IEC 7810-1 AMD

Kapitel 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.1, 9.5

c) ISO 7816-1

Kapitel 4.2, 4.3 und 4.4

d) ISO/IEC 10373-1

Es gelten die allgemein für alle Kartentypen gültigen Kapitel und in Kapitel 5 „Test Methods“ folgende Kapitel:

5.2 Dimensions of cards

5.3 Peel strength

5.4 Resistance to chemicals

5.5 Card dimensional stability and warpage with temperature and humidity

5.12 X-rays

5.13 Static magnetic fields

5.16 Surface distortions and raised areas

e) ISO/IEC 10373-1 AMENDMENT

Es gelten die allgemein für alle Kartentypen gültigen Kapitel, angepasst an die Belange des ID-000-Kartentyps, und zusätzlich die folgenden Kapitel:

5.17 Dimension and Location of Contacts for ICCs with contacts (location of

contacts as defined in Card-G2-A\_xxxx instead of ISO 7816-2)

5.18 Static electricity test for ICCs with contacts

5.20 Electrical surface resistance of contacts of ICCs with contacts

5.21 Surface profile of contacts of ICCs with contacts

**⌫**

**⌦ Card-G2-A\_3513 Bemaßung der Kontakte der (g)SMC**

Die Maße des Kartenkörpers und der Kontakte der (g)SMC MÜSSEN den Vorgaben der Abb\_SMCOPT\_08 entsprechen (Quelle [ETSI TS 100 977#Annex A]).

**⌫**



Abbildung : Abb\_SMCOPT\_08 – Bemaßung der (g)SMC

# Anhang A - Verzeichnisse

## A1 – Abkürzungen

|  |  |
| --- | --- |
| **Kürzel** | **Erläuterung** |
| CMYK | *System* zur Definition einer Farbe; CMYK steht für Cyan (Türkis), Magenta (Fuchsinrot), Yellow (Gelb) und Key/blacK (schwarz) |
| CVC | Card Verifiable Certificate |
| gSMC | gerätebezogene Security Module Card |
| gSMC-K | gerätebezogene Security Module Card für den Konnektor |
| gSMC-KT | gerätebezogene Security Module Card für das Kartenterminal |
| SMC | Security Module Card |
| SMC-B | Security Module Card für eine Organisation des Gesundheitswesens |
| ZDA | Zertifizierungsdiensteanbieter |

## A2 – Glossar

Das Glossar der Telematikinfrastruktur wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

## A3 – Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1: Abb\_SMCOPT\_01 – Gemeinsames Basis-Layout der SMC-B der Generation 2 6](#_Toc473552671)

[Abbildung 2: Abb\_SMCOPT\_02 – Gemeinsames Basis-Layout der SMC-B der Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen 7](#_Toc473552672)

[Abbildung 3: Abb\_SMCOPT\_03 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-K Generation 2 9](#_Toc473552673)

[Abbildung 4: Abb\_SMCOPT\_04 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-K Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen 10](#_Toc473552674)

[Abbildung 5: Abb\_SMCOPT\_05 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-KT Generation 2 11](#_Toc473552675)

[Abbildung 6: Abb\_SMCOPT\_06 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-KT Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen 12](#_Toc473552676)

[Abbildung 7: Abb\_SMCOPT\_09 – Gemeinsames Basis-Layout der gSMC-KT Generation 2 mit Kennzeichnung der Kartenregionen und Hashwert (beispielhaft) 12](#_Toc473552677)

[Abbildung 8: Abb\_SMCOPT\_08 – Bemaßung der (g)SMC 15](#_Toc473552678)

## A4 - Referenzierte Dokumente

### A4.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegen­den Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifika­tionen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referen­zierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

|  |  |
| --- | --- |
| **[Quelle]** | **Herausgeber: Titel** |
| [gemGlossar] | gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec\_SMC-B\_ObjSys] | gematik: Spezifikation des elektronischen Heilberufsausweises SMC–B - Objektsystem |
| [gemSpec\_SMC-K\_ObjSys] | gematik: Spezifikation der elektronischen Secure Module Card des Konnektors (gSMC-K) – Objektsystem |
| [gemSpec\_SMC-KT\_ObjSys] | gematik: Spezifikation der elektronischen Secure Module Card des Kartenterminals (gSMC-KT) - Objektsystem |

### A4.2 – Weitere Dokumente

| **[Quelle]** | **Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel** |
| --- | --- |
| [RFC2119] | RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner,  <http://tools.ietf.org/html/rfc2109> |
| ISO/IEC 7810 | Identification cards -- Physical characteristics  Third edition 2003-11-01 |
| ISO/IEC 7810, AMENDMENT | Identification cards - Physical characteristics - Amendment 1: Criteria for cards containing integrated circuits, Third edition 2003-11-01, AMENDMENT 1, 2009-12-15 |
| ISO/IEC 7816-1 | Physical Charcteristics of Integrated Circuit Cards  2011 |
| ISO/IEC 10373-1 | Identification cards -- Test methods -- Part 1: General characteristics  Second edition 2006-05-01 |
| ISO/IEC 10373-1 AMENDMENT 1 | Identification cards - Test methods - Part 1: General characteristics; Second edition 2006-05-01,  Amendment 1, 2012-11-01AMD1 |
| [ETSI TS 100 977] | Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);  Specification of the Subscriber Identity Module -  Mobile Equipment (SIM-ME) Interface  (3GPP TS 11.11) V8.14.0 (2007-06) |